1. 继承IPLCDriver or IServer 创建驱动类；
2. 创建驱动类signal注册方法（读取点配置表）；
3. 创建配置类及类读取方法（读configuration.xml）；
4. 添加到ClientName or ServerName 枚举；
5. 配置工厂添加新驱动配置；
6. 点收集工厂添加新的点收集；
7. 驱动工厂添加新驱动；
8. 创建点表（conf目录下点文件）；
9. 创建配置文件（configuration.xml）;